**云南解化清洁能源开发有限公司解化化公分公司**

**人脸识别门禁及视频监控采购的询价函**

我公司生产厂区为了满足安全及反恐需求，需要安装人脸识别门禁和视频监控，特进行询比价。

一、采购项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化公分公司人脸识别门禁及视频监控

二、项目采购清单内容明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | ICC物联网系统\_视频通道数量DH-ICC-Common-VD-COCHN | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 性能参数：；1、视频子系统最大支持10万路视频通道接入；2、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级；3、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面；4、最大电视墙上墙路数200路；5、最大同时录像下载任务个数5个；功能参数：1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用；3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示；4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求；5、支持对接到原有平台，对原有平台升级扩容，不重复投资新硬件。 | 个 | 59 |  |
| 2 | 防盗报警控制器 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路；报警输出：本地4路，最大可扩展到256路；无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；网络制式：4G可选；网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；电话线：1路PSTN；RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；辅电输出：1路DC12V/1A；蜂鸣器：1个；供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W；工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 3 |   |
| 3 | 报警键盘 | 大华 | DH-ARK50C | 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 3 |  |
| 4 | 报警配件 | 大华 | DH-ARM911 | 单防区扩展；单路继电器输出扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数120；通信协议Mbus | 个 | 29 |  |
| 5 | 三光束主动红外探测器 | 大华 | DH-ARD631-100 | 三光束；100米；单个物料号为收发一对红外对射，安装支架选配（支架单位为个） | 对 | 29 |  |
| 6 | 声光警号 | 大华 | DH-ARA11 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 3 |  |
| 7 | 高性能台式计算机（I5-16G-512 SSD） | 大华 | DH-MCU8205-M16 | ◎ 标配：Intel 12代酷睿i5-12400，6核12线程，最大睿频4.4GHz，基本频率2.5GHz处理器平台◎ 标配：Intel B760主板◎ 标配：16GB DDR4内存，支持扩展至128GB◎ 标配：1个512GB 固态硬盘，可支持双硬盘◎ 标配：Windows11（家庭版）操作系统可选装国产Linux系统 | 台 | 1 |  |
| 8 | 国内大华27寸A201显示器 DH-LM27-A201 | 大华 | DH-LM27-A201 | 面板尺寸：27英寸；面板类型：IPS；分辨率：1920×1080；刷新率：100Hz | 台 | 1 |  |
| 9 | 一键紧急报警系统 | KLF | AB-1104G | 本产品具备2路标准的有线，32路小功率无线，它可以与无线遥控器、有（无）线探测器、有（无）线门磁开关、手按开关、警号等产品组成防火、防盗、煤气泄漏、紧急求救、医疗救护、等全方位的安全防范系统。主机自带通讯功能，一旦发生报警，主机立即发出报警音，同时将信息发送到手机APP和电脑端，同时自动拨打电话号码将警情及时告知相关负责人，报警信息简单明了。可广泛用于办公大楼、工厂企业 商场 学校 超市 仓库 金融部门 公安机关等领域，是具有值班条件的企事业单位安全防范的理想产品。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 智能人脸识别一体机 | 大华 | DH-AS141KH-M | 7寸K款智能门禁一体机DH-ASI41KH-M采用2.5D曲面屏，时尚大方 采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用 200万CMOS双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持1万个用户(最大支持不超过50个管理员)、1万张人脸、1万个密码、5万张IC卡、10万条记录 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm\*2.2cm~5cm\*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持口罩检测、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级、USB升级 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 支持人脸美颜功能 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 适配平台：SmartPSS plus、云睿 、ICC、大华云联 支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关 注意事项： 1.本机不标配电源适配器，请额外选配； 2.户外使用时，建议增加防雨遮阳罩。 3.反潜回需要配套外接读卡器使用。适用于写字楼、学校、园区、社区、工厂、公共场馆、商务中心、政府大楼等多种应用场景 | 台 | 5 |  |
| 11 | 6寸400万23倍融红外网络球机 | 大华 | DH-SD6423-D | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux；最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；镜头焦距：4.8mm～110mm；光学变倍：23倍；周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；供电方式：DC12V/3A±10%（标配）；球机尺寸：6寸；接口类型：RJ45接口；供电；其他特性：1、设备不支持集中供电、远距离供电2、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 | 个 | 2 |  |
| 12 | 400万定焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW1433M-A-IL2  | 传感器类型：1/2.9英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；补光灯：2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：49°；垂直：26°；对角：57°；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；SMD（人）；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联；预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；防腐蚀等级：普通防护 | 个 | 11 |  |
| 13 | 6寸400万25倍融智能隔爆型球机摄像机-304 | 大华 | DH-ESD-61A425-HNR | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.001lux@F1.6 黑白：0.0001lux@F1.6；镜头焦距：5.4mm～135mm；镜头光圈：F1.6～F4.0；视场角：水平：59.8°～2.8°；垂直：33.7°～1.9°；对角：63.3°～4°；光学变倍：25倍；全景云台：支持；定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域功能：支持；智能分类：融智能；视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图 机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；网络接口：1个（水晶头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；报警接口：2进1出；报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)；报警输出：1路；供电方式：AC220V；防护等级：IP68；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；球机尺寸：防爆球；接口类型：RJ45接口；RS485接口 | 个 | 1 |  |
| 14 | 智能周界网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV-AS | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）；补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）；音频接口：支持；内置麦克风：支持，内置1个麦克风；内置扬声器：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；预览最大用户数：20个（总带宽:48M）；最大Micro SD卡：256GB；其他功能：声光警戒；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿接点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 | 台 | 5 |  |
| 15 | 防爆枪型摄像 | 大华 | DH-IPC-HFE4443S-AS-LED | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测支持三码流功能，二路高清视频显示采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离30米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持AFSA(Anti-flicker Self-adaption)功能，可自动消除flick条纹。支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡支持DC12V/PoE供电方式支持IP68防护等级外壳材质铝合金，线长1.7米（可定制5米/10米）拥有防爆合格证、CCC证防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db 备注：选配（必选）：防爆绕线管、防爆箱选配（必选）：壁装支架 | 台 | 6 |  |
| 16 | 百万高清网络NVR录像机 | 大华 | DH-NVR5432-4KS3/I | 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线；周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）；接入路数：32路；分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；18路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps；报警输入：16路；报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：5个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 2 |  |
| 17 | 监控硬盘 | 希捷 | 16TB | 参数：硬盘容量16TB ST16000NM001G/256M/7200 | 块 | 7 |  |
| 18 | 防爆门禁控制箱 | 国产 | BXJ86 | 防爆控制箱； 防爆标志：Ex db lIC T6 Gb 防护等级：IP66 证书编号：ZJEx22.0196 箱体尺寸：40\*400\*150MM 4个6分接口 | 个 | 2 |  |
| 19 | 防爆金属读卡器 | 国产 | EX2028FT | 防爆金属读卡器 防爆等级CT6（10米延长线）机器尺寸 107\*74\*19mm通讯方式 脱机无联网注册方式 键盘注册、母卡注册感应卡容量（张） 10000卡片类型 IC 防爆标志： Ex mb IIC T6 Gb /Ex md IIIC T80℃ Db | 个 | 4 |  |
| 20 | 千兆交换机 | 锐捷 | RG-ES08G | 参数：8个10/100/1000M电口非网管接入交换机，铁壳内置电源，可上机架1、★整机交换容量≥16Gbps；2、千兆电口数量≥8个；3、MAC地址≥8K；4、支持无线AP、高清/超清摄像头接入；5、★支持90-380V宽幅电压，支持端口防雷；6、支持IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网，IEEE802.3x流量控制；7、支持存储转发方式8、支持半双工模式下的背压流量控制9、支持端口MDI/MDIX自动适应 | 台 | 6 |  |
| 21 | 千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS106G-P | 4个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率60W，交换机容量12Gbps，包转发率9Mpps，非网管型交换机，桌面式 | 台 | 6 |  |
| 22 | 千兆POE交换机 | 锐捷 | RG-YS110G-P | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率80W，交换机容量20Gbps，包转发率15Mpps，非网管型交换机，桌面式 | 台 | 3 |  |
| 23 | 千兆网桥 | 锐捷 | RG-EST350F-E | 室外5Km单频5G无线网桥，5KM能接入20个200万摄像头，3KM的时候能接入40个200万摄像头，双千兆端口，最大桥接速率867Mbps，内置9dBi定向天线，支持拨码Web/睿易APP/MACC三种灵活管理方式，默认出厂已配对，无需配置即可使用，支持一对多拓展，支持12VDC或24V PoE供电（标配PoE供电适配器，支持壁挂、抱箍安装） | 台 | 4 |  |
| 24 | 不锈钢门体 | 国产 | 订制 | 不锈钢材质。材料厚度1.2mm. | 道 | 5 | IMG_256 |
| 25 | 不锈钢门体 | 国产 | 订制 | 不锈钢材质。材料厚度1.2mm.（罐区） | 道 | 2 |  |
| 26 | 超六类网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 技术参数：★UTP超六类4对非屏蔽电缆（单股），符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2，通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m，额定传输速率(NVP)：67%，电缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%），导体线规：24AWG，绝缘材料：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水，工作温度：-20℃～+60℃，电缆外径：5.1±0.3mm，交货长度（米/盘）：305米/箱 | 米 | 2300 |  |
| 27 | 电源线 | 国标 | RVV2\*1.0 | 技术参数：RVV2\*1.0又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线。用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防。工作温度不超过70℃。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98；导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜；导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；包装长度：200米 | 米 | 980 |  |
| 28 | 信号线 | 国标 | RVV2\*1.5 | 技术参数：RVV2\*1.5又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线。用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防。工作温度不超过70℃。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98；导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜；导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；包装长度：200米 | 米 | 2100 |  |
| 29 | 收发器 | 锐捷 | RG-FC11G-A/B | 参数：提供100M光接口与10/100M以太网接口的转换。1.IEEE802.3U 10Base-TX-FL,100Base-TX-FX协议标准。2.支持半双工和全双工通信方式。3.体积小巧，重量轻，易于安装使用。4.单模 单纤。5.内置交流直流开关电源,使用稳定可靠。6.采用大规模ASIC芯片，功耗低。 7.自动协商和连接识别，端口速率绑定；8.支持超长帧传输，最长可支持2016Byte超长帧；9.光接口为SC接口（也可提供FC接口）10.物理特性.采用模块电源： AC 220V与DC-48V双电源，整机功耗<:5W，11.宽×深×高=110MM×165MM×36MM 12.工作温度：5℃-40℃；储存温度：-20℃-70℃；相对湿度：<95%（无凝结）. 自适应以太网光纤收发器是为通信宽带IP城域网而设计，支持全双工或半双工工作模式，具有根据用户实际需求进行完善管理的网管功能，是宽带光纤以太网的理想设备，可广泛应用于在通信级城域宽带网IP的各种解决方案。 | 台 | 18 |  |
| 30 | 室外单模光缆 | 立孚 | GYXTW8B1 | 参数：8芯 TWB 产品描述： XTWB光缆的结构是将单模或多模光纤套入高模量的塑料做成的松管套中， 敷设方式：架空管道直埋 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径 允许拉力(N)：长期：8。 | 米 | 1400 |  |
| 31 | 尾纤 | 立孚 | SC/SC | 参数：接口型号：SC-SC,工作波长：1310nm-1550nm,跳线长度：3米，光缆外径：3MM,跳线模式：单模，最小弯曲半径：3.8CM, 跳线颜色：黄色，插头：陶瓷插芯，光衰：<1db,材质：优质环保VC材料，插拔次数：>1000次，抗拉强度：45kg,拉力强度：≥200n,震动测试：<0.1db | 条 | 22 |  |
| 32 | 不锈钢箱子 | 国产 | 500\*600\*200mm | 不锈钢材质，尺寸：500\*600\*200mm | 个 | 7 |  |
| 33 | 防爆箱 | 九诺 | 400\*400\*200mm | 防爆等级：IIC 尺寸：400\*400\*200mm | 个 | 4 |  |
| 34 | 防爆箱 | 九诺 | 135\*135\*90mm | 防爆等级：IIC 尺寸：135\*135\*90mm | 个 | 10 |  |
| 35 | 防爆软管 | 九诺 | BNG | 橡胶材质，型号：φ20. | 条 | 32 |  |
| 36 | 防爆铝合金摄像机专用支架 | 大华 | DH-PFB7716W-SG-EX |  | 套 | 6 |  |
| 37 | 主动红外对射T型配套支架 | 定制 | DH-ARA36T | 产品杆高53cm；不锈钢材质；配套全系列主动红外对射探测器 | 套 | 58 |  |
| 38 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS1212ZJ | 外观颜色：白色；承重：1.0kg；安装方式：壁装；可选倾角：竖直：-60°～0°；旋转角度：水平：0°～360°；适配机型：请参考选型 | 个 | 11 |  |
| 39 | 镀锌管 | 国产 | 订制 | 镀锌材质。长度 6米 | 米 | 490 |  |
| 40 | PVC管 | 联塑 | φ20 | 参数：PVC穿线管，适用于电线、电缆的保护套管质轻PVC管耐水压强度、耐外压强度、产品名称:PVC线管，产品颜色：白色，★产品规格：￠20，产品用途：保护电线电缆。 | 米 | 1700 |  |
| 41 | 小电箱 | 柯华 | 158\*90\*60mm | 塑料材质，尺寸：158\*90\*60mm | 个 | 22 |  |
| 42 | 防爆球机支架 | 国产 | 订制 | 不锈钢材质 | 个 | 3 |  |
| 43 | 异形支架 | 国产 | 订制 | 铝合金材质 | 个 | 5 |  |
| 44 | 闭门器 | 国产 | H-163 | 大号90度定位，铸铝合金，适合门重：60-85KG,适合门宽：600-1050mm | 个 | 5 |  |
| 45 | 350kg防水\防爆型磁力锁 | 国产 | 350WX | 防爆标志：Ex mb IIC T4 Gb证书编号：CLEx22.5686产品材质: 壳为不锈钢304接驳线头：直径20mm，可接4分(DN15)防爆管，镙纹牙间距1.5mm工作电压: DC12V/24V工作电流: 450mA/DC12V;230mA/DC24V 工作方式: 断电开锁锁体尺寸：长220×宽47×高26（mm）铁板尺寸：长190×宽38×高12（mm）接驳线：20厘米（其它长度，需要提前订制） | 个 | 2 |  |
| 46 | 静音电控锁 | 国产 | KT-DJ200-I1 | 烤漆，电源供电，建议门厚35-55mm | 个 | 5 |  |
| 47 | 门禁电源 | 国产 | 5A | 输入电压：220V-250V 电流：10A 功率：2500W | 个 | 5 |  |
| 48 | 开关电源 | 明纬 | 12V5A | 输入电压：220V-250V 电流：10A 功率：2500W | 个 | 5 |  |
| **49** | **安装施工费用** |  |  |  | **项** | **1** |  |

三、供应商要求

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。

2、供应商在经营活动中没有重大违法或失信记录，须提供承诺书。

3、供应商须具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。

4、工期：2025年7月31日前完成部分安装，按规范要求施工。施工地点：云南省开远市小花桥解化化工分公司厂内。

四、报价要求

请贵公司对以上服务内容进行报价，报价为含税包干价，包括设备供货费、安装调试费、运输费、人工费、增值税等，供应商需在报价清单中明确报价依据、分项报价明细及税率。

1. 报价网址：解化化工采购平台（https：//www.jhhgcg.com）
2. 报价截止时间： 2025年7月8日14:00前
3. 本次报价为一口价报价，同质低价中标，须充分考虑后填报。

联系人及联系方式：王晓强，13618737856

五、其他事项

1. 供应商在响应过程中产生的一切费用，无论成交与否，均由供应商自行承担。

云南解化清洁能源开发有限公司

解化化工分公司技术部

 2025年07月05日

附件：参与确认回执

参与确认回执

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司：

我公司对云南解化清洁能源开发有限公司解化化公分公司人脸识别门禁及视频监控采购的询价公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认 （参加/不参加）本次采购。

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

特此确认。

公司名称： （盖公章）

日期： 年 月 日